**成都市第五人民医院**

**通用办公设备市场调研[2025-第三季度]**

**产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进口** | **功能需求包含不限于以下内容：** |
| 1 | 时钟 | 国产 | 1. 4G+卫星授时同步时钟；
2. 精确显示至时、分、秒；
3. 尺寸：400\*130\*35mm（±50mm）；
4. 插电即用，无额外费用。
 |
| 2 | 生活洗衣机 | 国产 | 1、直驱变频全自动波轮洗衣机；2、尺寸：宽550\*深550\*高950±50mm；3、一级能效；4、触控按键操作；5、洗涤、脱水容量≥10Kg；6、洗涤噪音≤60dB(A计权)；7、脱水噪音≤70dB(A计权)；8、内筒材质：不锈钢；9、箱体材质：渗锌钢板；10、至少具有桶自洁、进水阀漏水保护、预约、脱水、中途添衣、防缠绕功能；11、配套专用插座、防脱落止水龙头、进水管、排水管、地漏弯头组件及洗衣机底座（移动+固定）；12、包含全部安装及辅料配件费用。 |
| 3 | 电热水器 | 国产 | 1、功率范围：加热功率3000-4000W之间；2、具备快速加热功能；3、容量：300L-350L；4、内胆材质：304 不锈钢内胆 或 316 不锈钢内胆 或 搪瓷内胆；5、加热管采用不锈钢或钛合金等耐腐蚀材质；6、外壳隔热，同时具有防潮、防火等安全特性。7、配备漏电保护装置，接地电阻符合国家安全标准，同时具备漏电自检和报警功能。8、热水器内缺水时，能自动检测并停止加热，防止干烧损坏热水器甚至引发火灾。有水位监测装置，水位低时能自动切断加热电路，同时发出警报提醒。9、防烫伤保护。10、连续工作能力：热水器应能稳定运行，满足学生在用水高峰时段的持续需求，连续工作 8 小时不出现故障。11、使用寿命：在正常使用条件下，使用寿命应不少于 6 年，期间主要部件（如加热管、内胆等）不应出现严重损坏或性能下降。12、故障自检和报警：具备故障自检功能，能及时发现并显示故障代码，方便维修人员快速定位和解决问题。13、保温性能：储水式热水器的保温层应采用高效保温材料；14、电热水器能效等级 2 级及以上，符合国家节能减排政策。 |
| 4 | 平板充电柜 | 国产 | 1、60位平板电脑充电；2、TypeC充电口，配备60根双TypeC接口充电线；3、单口40W（max快充）\*60位；4、密码锁；5、充电指示灯；6、风扇散热；7、3C安全认证；8、整柜尺寸：620\*1010\*380mm（±20mm）；底部万向轮。 |
| 5 | 除湿机 | 国产 | 1、小型除湿机;长477\*宽360\*高625mm（±20mm）;2、日除湿量大于 70L/D;10L可视水箱，湿度数字化可视，风速可调并具有可拆洗滤网3、24h双向定时功能(自动开启除湿或停止除湿)、水满自动停机保护、断电记忆(重启后自动恢复断电前状态)、童锁、底部万向轮功能4、额定功率800W，噪音52dB(A)，支持外接排水方式(包含外接排水管)。 |
| 6 | 热敏打印机 | 国产 | 1. 用于热敏纸打印，装纸宽度80mm；
2. 打印宽度57mm/80mm。
 |