**成都市第五人民医院**

**通用办公设备市场调研[2025-第二季度]**

**产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **调研序号** | **项目名称** | **国产或进口** | **功能需求包含不限于以下内容：** | **预估数量** |
| 1 | 有线音响 | 国产 | 1. 一拖八并联式音响套装（1主机+8个八英寸嵌入式吸顶音箱） 2. 主机可分别单独开关、调节音响音量 3. 可连接USB、TF卡、蓝牙、HDMI等 4. 麦克风数量≥1个 5. 音响信号线≥500米 6. 包含安装辅料、人工（吊顶开孔、信号线穿墙等） | 1 |
| 带锁冰箱 | 国产 | 1. 单开门带锁冰箱 2. 容量：50-60L 3. 尺寸（允许±50mm）：宽400mm\*深450mm\*高650mm 4. 温度设置范围：0-10℃ | 1 |
| 冷藏柜 | 国产 | 1. 冷藏区温度2-4℃可调，波动范围≤±1℃ 2. 关门后10分钟内恢复设定温度 3. 具有自动紫外线消毒功能 4. 防雾双开钢化玻璃门 5. 至少四层设计，层板可调节高度 6. 容量≥420L 7. 尺寸（允许±50mm）：高1900mm\*宽570mm | 1 |
| 开水  （病区） | 国产 | 1. 出水方式：双开水龙头（100℃） 2. 供水量≥70升/小时，满足≥140人饮用 3. 加热方式：步进式加热 4. 电磁阀控制全自动进水，缺水自动加水 5. 智能电子控温，数显屏幕可实时显示温度 6. 24小时预约定时开关机，防漏电保护，防干烧保护 7. 304不锈钢内胆 8. 内胆容量≥26.5升 9. 外形尺寸（允许±50mm）：390\*365\*810mm 10. 保温方式：双层不锈钢，单层不锈钢层≥0.6mm，箱体不烫手 11. 额定电压220V~50Hz,功率≥5kW 12. 配套开水器底座(底座高度≥550mm) 13. 包含安装及辅料配件（龙头、三角阀、进水/排水管、专用插座） 14. 不带滤芯（或只有初级滤芯） | 6 |
| 电风扇  （壁挂式） | 国产 | 1. 壁挂式18英寸电风扇 2. 机械拉绳式，三挡风速可调，可定时 3. 风叶≥5，铜芯电机 4. 自动左右摇头≥120°，上下手动调节≥45° 5. 电源线≥1.5米 | 40 |