**成都市第五人民医院**

**2025年安瓿瓶粉碎机市场调研产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产或进口** | **功能需求包含不限于以下内容：** |
| 1 | 安瓿瓶粉碎机 | 国产 | 1. 可集中、批量粉碎空安瓿、空西林瓶。
2. 一次装量5公斤及以上，全密封，占地面积小(长30cm士10cm、宽30cm士10cm、高60士10cm)，无粉尘污染。
3. 运行平稳，噪声低。
4. 出料粒度小于6mm。
 |